Souhrn technických parametrů pro zadávací projektovou dokumentaci

1) Plošné ozvučení víceúčelového sálu Centra celoživotního vzdělávání (pevná instalace)
2) Mobilní PA set pro ozvučení kulturních akcí v prostorách Centra celoživotního vzdělávání
3) Ozvučení studia hudebního oddělení CCV (pevná instalace)
objekt: CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, Wonkova 1262/1a, 500 02 Hradec Králové

OBSAH:
1. Funkce ozvučovacího systému v městské knihovně/Centrum celoživotního vzdělávání
1.1. Stručný popis dílčích řešení
1.2 Parametry víceúčelového sálu  - pevná instalace
	1.2.1. Základní rozměry sálu
	1.2.2 Akustické vlastnosti sálu a pódia
1.3 Parametry pro mobilní ozvučovací set
	1.3.1 Typy akcí pro ozvučení mobilní P.A. sestavou
	1.3.2 Popis prostorů, které připadají v úvahu pro ozvučení mobilní sestavou
1.4 Parametry studia HO CCV
2. Technické požadavky na ozvučení
2.1 Základní funkční požadavky na plošné ozvučení víceúčelového sálu
2.2 Základní funkční požadavky na mobilní ozvučovací systém
2.3 Základní funkční požadavky na ozvučení studia HO CCV
3. Bližší technická specifikace
3.1 Technická specifikace pro víceúčelový sál
	3.1.1 Reproboxy
	3.1.2 Výkonové zesilovače
	3.1.3 Jednotka pro mixáž a distribuci signálu
	3.1.4 Přehrávání a záznam zvuku v sále CCV
	3.1.5 Bezdrátový set s ručním mikrofonem
	3.1.6 Mikrofonní sada pro stolní aplikace
	3.1.7 Hlavové mikrofony
	3.1.8 Akustická úprava pódia víceúčelového sálu
3.2 Technická specifikace pro mobilní ozvučovací set
	3.2.1 Mixážní pult
	3.2.2 Mikrofony pro ozvučování hudebních produkcí
	3.2.3 Hlavní reprosoustavy se subwoofery (PA)
	3.2.4 Pódiové monitory (odposlech)
	3.2.5 Signálové a efektové procesory
	3.2.6 Ostatní příslušenství
3.3 Technická specifikace pro ozvučení studia HO CCV
	3.3.1 Aktivní studiové monitory se subwooferem
	3.3.2 Mixážní pult (AUDIO)
	3.3.3 Mixážní jednotka pro AV systémy
	3.3.4 Hlavový mikrofonní set
	3.3.5 Externí zvuková karta USB
4. Speciální požadavky pro dodávku a instalaci ozvučení

1. Funkce ozvučovacího systému v městské knihovně/CCV
Projekt řeší:  	a) plošné ozvučení víceúčelového sálu provedené systémem pevné instalace
		b) mobilní PA systém pro ozvučení akcí pořádaných v CCV
		c) ozvučení studia hudebního oddělení CCV (pevná instalace)
1.1 Stručný popis dílčích řešení 
Ve víceúčelovém sále se pořádají nejen přednášky, diskuze či různé semináře, ale rovněž různá koncertní vystoupení. V případě prvního typu akcí se očekává kvalitativně zcela odlišný zvuk než třeba při koncertu hudební skupiny přes klasický PA systém.
Reprodukce mluveného slova musí přinášet maximální srozumitelnost i při relativně nízké hlasitosti. Vychází zde tedy dobře systém zpožďovacích linek a závěsných reprosoustav v sále (i z hlediska akustické zpětné vazby). Stropní reprosoustavy s ohledem na vznik akustické zpětné vazby pro tento účel nedoporučujeme. Subwoofer se pro podobné akce jeví jako naprosto nežádoucí element stejně jako výkonové soustavy s citlivými tweetry pro ozvučování koncertů.
Víceúčelový sál bude tedy vybaven pevnou instalací s relativně nižším výkonem a účinností v basovém a subbasovém pásmu: soustavy s 4 - 8" drivery a tweetery s kopulovitou membránou .  Systém musí být optimálně nastaven a zafixován, aby byly splněny minimální nároky na laickou obsluhu (zapnutí - vypnutí systému, možnost aktivace ozvučení prostoru za dělící stěnou, zapnutí nebo vypnutí příslušných mikrofonů, připojení tabletu apod.).  Součástí systému bude 6 - 8 kanálový distribuční mixer s přednastavenými  šablonami pro laickou obsluhu. Ten vyhovuje převážné většině pořádaných akcí, u kterých je základem mluvené slovo, případně jednoduchá akustická reprodukce dokumentů z notebooků, tabletů či různých kapesních přehrávačů včetně mobilních telefonů. Systém bude disponovat i variantou jednoduché formy záznamu příslušných akcí (harddisk, flashdisk, paměťová karta).
Koncerty či podobné aktivity ve víceúčelovém sále, na terase CCV či v hale musí splňovat všechny základní parametry současného trendu ozvučování hudebních produkcí - maximální čistota přednesu (i pro komorní koncerty), kvalitní přenos celého audiospektra, dostatečná rezerva hlasitosti, vhodné směrové a rozptylové vlastnosti.
Konferenční systém v sále bude tedy při pořádání koncertních akcí mimo provoz a slovo dostane mobilní PA systém s velkým výkonem, mixážním pultem, signálovými procesory, pódiovými monitory a subwooferem. Pro zjednodušení přípravy a rychlou manipulaci nejen v sále, ale i v ostatních lokalitách CCV požadujeme variantu aktivních reprosoustav (včetně akt. subwooferu) namísto řetězce crossover - výkonový zesilovač - pasivní reprosoustava (y). Je to i z důvodu, že aktivní reprosoustavy mívají ideální vyladění všech parametrů včetně výkonu v rámci příslušného modelu.
Pro eliminaci basových rezonancí a zvýšení odolnosti proti zpětné vazbě bude nezbytná akustická úprava pódia ve víceúčelovém sále - LF absorbéry/HF difuzéry v celé zadní části a po levé straně pódia (tato úprava je výhodná i pro konferenční akce či různá hudební vystoupení bez ozvučení). Tuto úpravu ale zajistí zadavatel, není součástí zakázky.
1.2 Parametry víceúčelového sálu  - pevná instalace
Typy akcí, které připadají v úvahu pro ozvučení systémem pevné instalace: přednášky, semináře, veřejné schůze, diskuze, jednání u kulatého stolu, křty knih, prezentace, autorská čtení, divadelní představení, vernisáže, hudební podkresy apod.
1.2.1. Základní rozměry sálu
•	šířka 8,5 m, délka přední části cca 9,4 m, délka zadní části cca 14 m
•	sál je cca v polovině přepažen akustickou zatahovací stěnou
•	výška pódia nad podlahou je 60 cm
•	výška stropu činí 4,72 m
•	výška stropu k akustickému podhledu je 3,4 m
•	rozměr pódia je 4,6 m x 8,5 m (je po celé šířce sálu), přední profil pódia má výšku jen 2,8 m (nehodí se k zavěšování elementů PA)
•	zhruba ve vzdálenosti 2,5 m od pódia je uprostřed sálu umístěn nosný pilíř (40 x 36 cm), v druhé polovině sálu taktéž
•	vedle pódia je po levé straně průchod do skladu (ukládání prvků PA systému)

1.2.2 Akustické vlastnosti sálu a pódia
•	po celé délce sálu jsou na jedné straně okna s těžkými, zatahovacími závěsy
•	okna jsou i po pravé straně pódia (zatažená speciální roletou)
•	podlaha v sále přírodní lino, podlaha pódia laminované desky (dub)
•	sedadla v sále jsou mobilní a sklopná (polstrovaná plocha každé sedačky je cca 0,2 m2), k dispozici je 120 ks
•	sál má v přední i zadní polovině relativně krátkou dobu dozvuku, na některých místech (zejména uprostřed) je ale tendence k tvorbě flutter echa (kmitavá ozvěna)
•	stěny naproti oknům (pravá stěna) nemají žádnou akustickou úpravu, často slouží k zavěšování různých panelů
•	pod stropem jsou zavěšeny podhledové desky, které zakrývají klimatizační a tepelné rozvody (i nad pódiem) - přítomnost rozvodů částečně eliminuje akustické problémy sálu
•	stěny pódia nemají žádnou akustickou úpravu vyjma závěsu z těžké látky, který absorbuje především vrchní část akustického spektra

1.3 Parametry pro mobilní ozvučovací set
1.3.1 Typy akcí pro ozvučení mobilní P.A. sestavou

Koncerty nekomerčních umělců, žákovské koncerty, křty CD, promítání filmů, prezentace s hudebními ukázkami, vernisáže, přehrávky, vernisáže s hudebními hosty, svatby, rauty apod.

1.3.2 Popis prostorů, které připadají v úvahu pro ozvučení mobilní sestavou
a) Víceúčelový sál 
Základní rozměry a akustické vlastnosti viz 1.1
b) Venkovní terasa na střeše CCV
Základní orientační rozměry: 
•	délka 56 m, šířka 26 m
•	uprostřed zastřešení 19 x 10 m s posezením
•	volný prostor, částečná akust. úprava, prosklené stěny
c) Vstupní hala v přízemí 
Rozměry cca 12,5 x 36 m (ozvučení PA systémem alternativně, spíš výjimečně)
d) Hala v 1. poschodí
Rozměry cca 12,5 x 36 m, zhruba v jedné třetině uprostřed haly je vyvedeno točité schodiště
(při pořádání akcí se většinou využívá pouze přední či zadní část)
e) Kavárna - menší, prosklený prostor u vstupu do CCV
f) Jakýkoli další exteriér či interiér v prostorách CCV

1.4 Parametry studia v hudebním oddělení CCV

Základní orientační rozměry:
•	délka 723 cm x šířka 427 cm, přední třetinu tvoří prostor se stoly a dalším nábytkem
•	výška stropu 478 cm, výška k akustickému podhledu 333 cm
•	po celé délce a šířce studia je skleněná stěna s kovovými rámy, stěny jsou vybavené žaluziemi
•	kovové židle s polstrováním

Současný stav: Tento prostor se využívá k audiovizuálním programům (semináře, přednášky, promítání filmů, projekce ozvučených prezentací s videoukázkami, nahrávání pořadů, digitalizace gramodesek). Stávající "celoskleněná" koncepce není pro toto využití rozhodně ideální. Protilehlé skleněné stěny mají za následek kmitající ozvěny a z hlediska čitelnosti zvuku se rozhodně nejedná o vhodné poslechové prostředí, zvlášť v zadní polovině sálu. Výhledově se počítá s akustickou úpravou, aby nainstalované studiové monitory plnily uspokojivě svoji funkci. Nezbytná bude alespoň úprava pravé skleněné stěny, aby se omezily nejvýraznější rezonance v poslechovém prostoru (pokrytí stěny do výšky cca 2 m pohltivými širokopásmovými akustickými panely). S touto úpravou se zatím v rámci tohoto projektu nepočítá.
2. Technické požadavky na ozvučení
2.1 Základní technické požadavky na plošné ozvučení víceúčelového sálu
•	dostatečný výkon a citlivost reprosoustav vzhledem k rozměrům sálu
•	vysoká dynamika a nízké zkreslení
•	přednost má vyrovnaný frekvenční průběh reprosoustav (neutrální přednes) před extr. vysokou citlivostí driverů - systém musí dobře přenášet především mluvené slovo, prioritou je věrnost a vyrovnanost přednesu, čistota a dobrá srozumitelnost
•	široký vyzařovací úhel driverů a dostatečný počet reprosoustav, který zajistí vyrovnané pokrytí všech míst v sále, kde se počítá s publikem a dalšími návštěvníky akcí
•	výška reproboxů nad podlahou cca 270 cm
•	zpětný poslech pro pódium (z linkových zdrojů a z mikrofonů na sále)
•	vysoká odolnost proti zpětné vazbě (feedback eliminátor)
•	upřednostňuje se pasivní řešení pevné instalace (procesor - výkonové zesilovače - pasivní reprosoustavy)
•	alespoň 2 nezávislé zóny pro úpravu frekvenční odezvy a zpoždění
•	mikrofonní technika pro statické konferenční využití (mikrofony s husím krkem)
•	mikrofonní technika pro pohyb na sále (vysílačky - 2 ks) - bude sloužit i pro PA
•	mikrofonní technika pro divadelní využití a pro moderátory (hlavové mikrofony s vysílačkou - 5 ks) - bude sloužit i pro PA systém
•	možnost jednoduchého záznamu akce (stereo) s uložením na flash disk, SDHC nebo HDD
•	možnost připojení externího zvukového výstupu z laptopů, tabletů či telefonů
•	možnost přehrávání CD, DVD a MP3 (optický disk)
•	možnost přehrávání formátů wav, mp3, wma či dalších komprimovaných zvukových formátů z laptopu
•	obsluha celé audioinstalace bude ze skříňky přimontované ke stěně ve vhodné části pódia. Skříňka je uzamykatelná. Je v ní k dispozici distribuční mixážní systém, přijímače bezdrátových mikrofonních setů, procesory, výkonové zesilovače, přehrávače. Systém je připraven k použití ihned po zapnutí síťového napájení.
•	Součástí plošného ozvučení sálu bude také zprovoznění indukční smyčky pro nedoslýchavé, kterou má k dispozici objednate. K dispozici je zesilovač PROLOOP C pro indukční systémy (170 m2). Součástí balení je pouze zesilovač a síťová šňůra. Instalace v první polovině sálu – před akustickou stěnou.
•	Akustická úprava pódia – bude řešit zadavatel.

2.2  Základní technické požadavky na mobilní ozvučovací systém
•	rychlá manipulace s jednotlivými komponenty (i jedinou osobou)
•	kompaktnost, snadný a rychlý převoz na jiné místo uvnitř objektu na transportním vozíku - požadujeme aktivní variantu reprosoustav
•	bezproblémové uzavření modulů v racku
•	s uskladněním mobilního ozvučení se počítá v suché, uzamykatelné a vytápěné místnosti (pokud se ve víceúčelovém sále CCV nepořádá žádná koncertní akce, zůstává pódium volné)
•	velmi jednoduchý systém montáže a obsluhy v základních konfiguracích (uživatelem může být i laická, poučená osoba)
•	modulární koncepce reprosoustav (výhledové rozšíření do dvojnásobného či trojnásobného módu pro zvýšení výkonu či alternativní vykrytí dalšího prostoru 
•	mixážní pult s minimálně 24 mono kanály a 2 stereo kanály,  4-pásmový EQ na vstupech, inzerty, přímé výstupy, auxy pre a post, 4 stereoskupiny, talkback atd. (viz technická specifikace)
•	kvalitní, robustní stativy na reproboxy, varianta instalace na pódiu bez stativů (3,5 " hnízdo na subwooferu)
•	2 subwoofery pro plnohodnotný přednes spodního akustického pásma (požadujeme aktivní variantu)
•	aktivní odposlechové monitory pro interprety či další účinkující - 2 ks
•	2 ks bezdrátových mikrofonních systémů (bude využíváno společně i pro víceúčelový sál)
•	základní mikrofonní vybavení pro statické koncertní využití včetně bicí soupravy
•	kvalitní a spolehlivá propojovací technika (značkové kabely a konektory), přenosný multicore kabel o délce min. 25 m pro akce mimo víceúčelový sál
•	D.I. boxy pro přímé propojení nástrojů na pódiu - 2 ks
•	základní vybavení signálovými procesory pro běžné koncertní (klubové) akce (grafický ekvalizér, kompresory, efektový a dozvukový procesor)
•	mikrofonní stojany (adekvátně dle mikrofonního vybavení)
•	možnost jednoduchého záznamu akce (stereo) wav, mp3
•	variabilita systému: Pro některé, na ozvučení méně náročné akce se jistě budou využívat pouze hlavní monitory na reprostojanech (bez subwooferu a odposlechů). Moderování např. s jedním či dvěma bezdrátovými mikrofony (nebo hlavovým mikrofonem) samozřejmě nevyžaduje přípravu složitého mixážního systému s celým příslušenstvím a vícežílovým modulačním kabelem (multicore). Pro podobné příležitosti bude k dispozici kufřík s miniaturním mixážním pultem, případně s bezdrátovým přijímačem či dalším nezbytným příslušenstvím). 
2.3  Základní technické požadavky na ozvučení studia HO CCV
•	osazení párem výkonných studiových monitorů se subwooferem (náhrada dosluhujících reproboxů) - aktivní varianta
•	možnost přizvučení hlavního protagonisty (konferenciéra, moderátora) do ozvučovacího systému (hlavový mikrofon)
•	jednoduché, spolehlivé a pohotové přepínání všech prvků AV systému - mixážní pult AV
•	mixážní pult (audio) pro zapojení mikrofonu, EHN, zvukové karty PC a dalších audiopřístrojů

3. Bližší technická specifikace
3.1 Technická specifikace pro víceúčelový sál (plošné ozvučení)
3.1.1 Reproboxy
Pro plošné ozvučení sálu se počítá celkem s 10 kusy kompaktních reproboxů, které budou rozmístěny po obou stranách sálu a na pódiu. Systém vykrytí je navržen takto: 4 boxy budou nainstalovány na vhodných závěsech v první polovině sálu, další 4 boxy ve druhé polovině (za dělící přepážkou), 2 reproboxy na ozvučení pódia. Reproboxy musí mít možnost přesného horizontálního (vertikálního) nasměrování s následnou fixací vybrané pozice. Barva reproboxů musí být citlivě zvolena s ohledem na stávající interiér.

Zpětný poslech pro pódium
Tato důležitá část celého ozvučovacího systému bude zajišťovat přizvučení některých mikrofonů či linek pro osoby, které jsou na pódiu. Do této části systému nelze samozřejmě nakonfigurovat mikrofony, do kterých se na pódiu hovoří, ale měl by tam být dobře slyšitelný především mobilní mikrofon (handka - dotazy ze sálu) a veškeré přehrávané zvuky např. z CD či dalších audio přehrávačů, ale také z externích (příležitostně využitých) signálových zdrojů jako jsou laptopy, tablety, telefony apod. Pro tuto část ozvučení je možné nad pódiem s výhodou využít také stropní koaxiální systém (2 ks), protože se předpokládá, že mikrofony, které budou přizvučené na pódium budou situované zcela mimo tento prostor. 

Všechny nainstalované reproboxy musí čistě a srozumitelně přenášet především mluvené slovo, v omezeném frekvenčním rozsahu (bez subbasů) i podkresovou hudbu či dokumenty ze záznamu. Preferují se profesionální modely s čistým a věrným přednesem (nízké zkreslení).

Možné rozmístění reproboxů v 1. polovině sálu

Předepsané parametry reproboxů:
•	Systém: pasivní, dvoupásmový, uzavřený reprobox pro zavěšení na pevnou stěnu
•	Koaxiální reproduktory pro sál se nedoporučují
•	Minimální frekvenční rozsah: 80Hz to 16kHz (-10 dB)
•	Minimální citlivost soustavy: 88 dB SPL, 1W/1m (doporučená 90 - 92 dB)
•	Počet pásem: dvě, dělící frekvence 2 - 3,5 kHz
•	Minimální výkon reprosoustavy: 80 W RMS, 150 W CPP (doporučený výkon cca 120 W RMS)
•	Impedance: 4 nebo 8 ohmů - přizpůsobení použitým výkonovým zesilovačům
•	Maximální akceptovatelná hmotnost: 7 kg
•	Terminace: pevná - pružinová nebo závitová (ne konektory)
•	Maximální rozměry: hloubka 250 mm, výška 400 mm, šířka 300 mm
•	Požadované drivery: LF 5,25 - 8", HF 0,75 - 1" (preferuje se neagresivní, spíše neutrální přednes HF tweetru)
•	Požadovaný faktor směrovosti (Q): 5 - 8 dB
•	Montáž: Otočná v horizontální pozici a následnou aretací, možnost mírného naklopení i ve vertikálním směru
•	Odolnost proti povětrnostním vlivům: nevyžaduje se

3.1.2 Výkonové zesilovače
Reproboxy pro plošné ozvučení budou napájené příslušnými výkonovými zesilovači dimenzovanými dle impedančních a výkonových vlastností buzených reprosoustav. Preferují se provozně spolehlivé a ekonomické modely (třída D) s dobře vyřešeným, tichým chlazením. Celkový počet kanálů musí samozřejmě odpovídat systému zónování reprosoustav.
Předepsané parametry pro výkonové zesilovače:
Maximální hmotnost: nerozhoduje
Rozměry: pro montáž do racku
Výstupní výkon: dle použitých reproboxů (minimálně 80 W na kanál)
Zatěžovací impedance: 8, 4 nebo 2 ohmy, dle zapojení a vlastností reproboxů - pokud budou ve společné zóně 2 reproboxy pro každý stereofonní kanál, mohou být (za předpokladu správného impedančního a výkonového přizpůsobení) paralelně připojené ke stejnému výstupnímu kanálu zesilovače
Zkreslení THD+N musí být menší než 0.5%
Frekvenční rozsah: 20 Hz - 20 kHz +/- 1dB
Vstupní citlivost: 1.4Vrms
Odstup signál/šum: lepší než 100 dB (1kHz, A-weighted)
Doporučená vstupní impedance: 20 kiloohmů, symetrické vstupy

3.1.3 Jednotka pro mixáž a distribuci signálu

Vzhledem k tomu, že zařízení pro mixáž a distribuci signálu bude namontováno společně se všemi procesory v uzamykatelné rackové skříňce, musí mít všechny odpovídající, normalizované rozměry (montáž do racku). Jednotka nebude během provozu obsluhována žádným zvukařem, nastavení analogových obvodů proto nemusí mít ovládání pomocí faderů (regulace vstupního zisku a výstupních úrovní). Plně vyhovují otočné potenciometry nebo přepínače. Požaduje se digitální systém se všemi integrovanými funkcemi v rámci jednoho, kompaktního modelu (digitální mixer pro pevné instalace). 
Součástí celého audiosystému budou zpožďovací linky, které jsou základním doplňkem všech moderních zvukových systémů v prostorách, kde vzdálenosti mezi jednotlivými reproduktory narušují dobrou srozumitelnost.
Požaduje se, že pro nastavení požadovaných konfigurací poslouží příslušný ovládací software nainstalovaný na kompatibilním laptopu (bude součástí dodávky). V rámci ozvučení CCV se tento laptop bude využívat k celé řadě dalších funkcí souvisejících s ozvučovanou akcí (přehrávání záznamů, přehrávání podkresové hudby či základů pro interprety na koncertě apod.). Proto bude laptop spolupracovat s 2-kanálovou profesionální zvukovou kartou s rozhraním USB a jednoduchou aplikací pro záznam a přehrávání zvuku (viz laptop se zv. kartou).
Systém pro mixáž a distribuci signálu musí být schopen plně funkčního provozu i bez nutnosti připojení PC (jednoduché ovládání uživatelských programů na předním panelu HW). Dodavatel zajistí požadované funkční nastavení alespoň pro 4 výchozí konfigurace (jejich nastavení bude upřesněno objednatelem při předání systému do provozu) a zaškolí laickou i odbornou obsluhu systému. Obsluha systému musí být extrémně jednoduchá (stisk příslušného tlačítka) – je požadována možnost externího dálkového ovládání.

•	Velikost v racku: 2 - 6U
•	Minimální počet mikrofonních nebo linkových monofonních vstupních kanálů: 6
•	Fantomové napájení na mikrofonních vstupech: vyžaduje se (+ 48 V) - individuální aktivace (ne globálně)
•	Akceptovatelné úrovně pro monofonní mikrofonní (linkové) vstupy - nominální hodnoty: pro mikrofony alespoň - 50 dBu (nebo vyšší zisk až do - 60 dBu), pro linku komerční i profesionální signálová úroveň (- 20 dBu až + 4 dBu)
•	Nominální úrovně pro výstupy do výkonového systému: + 4 dBu
•	Minimální počet stereo vstupů pro připojení komerčních přehrávačů: 2 (nevyžaduje se symetrie) 
•	Minimální počet výstupních kanálů: 5 (preferuje se 6 monofonních výstupů, 2 stereofonní a 1 mono nebo jejich vhodná kombinace)
•	Ekvalizace na monofonních vstupních kanálech (mikrofony): třípásmový ekvalizér (parametrické řešení není podmínkou)
•	Ekvalizace na stereofonních linkových vstupech: vyhovuje dvoupásmový ekvalizér (parametrické řešení není podmínkou)
•	Ekvalizéry na výstupních kanálech: minimálně 4-pásmové (parametrické)
•	Další pomocné výstupy: výstup pro nahrávání
•	Konverze AD a DA: 24 bitů, minimální vzorkovací frekvence 44 kHz, vstup + 18 dBfs
•	Zpožďovací linky pro časovou kompenzaci: na všech výstupech (minimálně 100 ms)
•	Eliminace akustické zpětné vazby: na všech mikrofonních vstupech
•	Maximální přípustná latence systému: 3 ms
•	Frekvenční průběh a zkreslení: 20 Hz - 20 kHz, menší než 0,1 %
•	Napájení: 220, V/ 50 Hz (žádné externí napájecí zdroje)
•	Systém propojení výstupů (z procesoru pro mixáž a distribuci signálu) do výkonových zesilovačů: pevná instalace (není vyvedeno na přepojovač)
•	Systém event. propojení symetrických výstupů, které zůstávají volné pro externí využití (nejsou propojeny do ozvučení): na přepojovač - konektory XLR a TRS
•	Systém propojení stolních mikrofonů do vstupních portů procesoru: na přepojovači k dispozici XLR, propojení krátkými mikrofonními kabely z prostoru pódia nebo pod ním.
•	(Systém připojení symetrické linky (mono): na přepojovači TRS)
•	Systém připojení externích komerčních přehrávačů: 2x RCA stereo (redukce na minijack pro laptopy, tablety, mobilní telefony, přehrávače mp3 apod. (Požadována je propojovací krabička s redukcemi a pasivní regulací hlasitosti.)

3.1.4 Přehrávání a záznam zvuku v sále CCV
•	Dodání 1 ks univerzálního přehrávače optických disků, který bude pevně nainstalován v racku - přehrávání audio CD, DVD či formátů MP3. 
•	Součástí dodávky bude také výše zmíněný laptop (viz technická specifikace laptopu níže). Ten bude kromě SW pro nastavení konfigurací mixážní a distribuční jednotky obsahovat ještě řadu dalších funkcí. Jeho vybavení musí umožňovat přehrávání zvuku z datových CD, DVD, wav, mp3 či dalších komprimovaných zvukových formátů dodaných na flash disku či paměťové kartě SD, SDHC.
•	Laptop bude také přes rozhraní USB spolupracovat s externím dvoukanálovým 24-bitovým AD/DA převodníkem (2 x in, 2 x out). Součástí tohoto HW bude některá z aplikací pro záznam zvuku, která se běžně dodává společně s tímto typem HW (Cubase, Pro Tools apod.). Vzorkovací frekvence plně vyhovuje 44,1 nebo 48 kHz.
•	Součástí mixážní a distribuční jednotky musí být i stereovstup, který umožňuje přehrávání zvuku z externích přístrojů (tablet, mobil. telefon, videorekordér, kamera či další zdroje). K tomuto účelu se bude využívat modulační kabel o délce 10 m (pokrytí celého prostoru pódia) opatřený konektorovými redukcemi s možností připojení běžných komerčních audioportů (mini jack 3,5 mm, RCA apod.). Vyžaduje se profesionální propojení se spolehlivými kontakty namísto laciných komerčních redukcí, které jsou často zcela nefunkční (nemají kontakt, nejdou vysunout či zasunout, nedrží pohromadě).
•	Laptop musí splňovat možnost připojení k internetové síti.
•	Specifikace parametrů laptopu/notebooku
Úhlopříčka displeje: 17,3"
Rozlišení displeje: 1920 x 1080 (Full HD)
CPU: minimální hodnota dle testu CPU PassMark (www.cpubenchmark.net):  7500 bodů 
RAM: 8GB DDR4
Pevný disk: SSD 128GB
Optická mechanika: DVD±RW
Čtečka paměťových karet: ano
HDMI: ano
USB: 3x
Numerická klávesnice: ano
Operační systém: kompatibilní s Microsoft Windows

3.1.5 Bezdrátový set s pódiovým mikrofonem ("mikrofon do ruky, handka") 
Obecné požadavky:
•	Dodání 2 setů (mikrofon se zabudovaným vysílačem a diverzitním přijímačem)
•	Bezproblémový provoz a dobrá stabilita přenosu
•	Systém s diverzitním příjmem v pásmu UHF
•	Dobrá odolnost proti akustické zpětné vazbě
•	Možnost provozu minimálně osmi systémů současně bez VF interferencí
•	Velmi dobrá srozumitelnost mluveného slova
•	Musí splňovat všechny platné normy a nařízení pro provoz bezdrátových systémů v ČR
•	Součástí setu bude dobíjecí zařízení (společné pro všechny bezdrátové sety)

Pozn.: Mikrofon bude využíván jako mobilní prvek v rámci plošného ozvučení sálu (např. dotazy a připomínky z publika). To znamená, že musí mít dobrou odolnost proti akustické zpětné vazbě (reproduktory v sále) a proti tlakovým nárazům (kontaktní vzdálenost řečníka). Předpokládá se ale také jeho využití pro mobilní PA sestavu (koncerty) - musí tedy splňovat i kvalitativní požadavky např. pro interpretaci zpěvu. 

Požadované technické parametry kapsle: 
•	Dynamická konstrukce
•	Kardioidní (superkardioidní) směrová charakteristika
•	Minimální frekvenční rozsah 50 Hz - 15 kHz
•	Snadná údržba interního pop-filtru (odmontovatelný koš)
•	Minimální citlivost (1 kHz): -55 dBV/Pa 
•	Vynikající odolnost proti tlakovým nárazům + externí pop-filtr (windschutz)
•	Příjemný a transparentní zvuk
•	Minimální manipulační hluk (pneumatický závěs)
Požadované technické parametry vysokofrekvenčního přenosu
•	Počet aktivních kanálů pro příslušné frekv. pásmo: minimálně 12
•	Automatické vyhledávání volných frekvencí
•	Minimální zaručený dosah 60 m (přímá viditelnost vysílače a přijímače) 
•	Minimální frekvenční rozsah audiopásma 45 Hz - 15 kHz 
•	Minimální dynamický rozsah audia: 100 dB
•	Maximální povolené zkreslení THD: pod 1 % 
Požadované technické parametry pódiového mikrofonu s interním vysílačem
•	Skrytá (interní) anténa
•	robustní a ergonomické provedení
•	Minimální vysokofrekvenční výkon 8 mW, možnost přepnutí na vyšší vysílací výkon v případě problémů s kvalitou přenosu
•	Přepínání úrovňového přizpůsobení
•	Tlačítko MUTE s programovatelnou deaktivací
•	Ochrana proti nechtěnému vypnutí
•	Přehledné varování při docházejících bateriích
•	Minimální zaručená doba provozu bez dobíjení bude alespoň 8 hodin 
•	Možnost využití dobíjecích baterií (dobíjecí kontakty na korpusu mikrofonu)
•	Aktivace vypínačem (indikace provozu)
•	Maximální rozměry: 270 x 60 mm 
•	Maximální hmotnost: 0,25 kg 

Požadované technické údaje přijímače 
•	Diverzitní režim s indikací VF příjmu
•	Rychlé přeladění celého systému v reálném čase na záložní frekvenci 
•	Kontrola stavu baterie na displeji přijímače
•	Jednoduchá a rychlá (pod 2 s) synchronizace provozní frekvence mezi vysílačem a přijímačem  (infračervené rozhraní)
•	Automatické vyhledávání volných frekvencí (skenování)
•	Nastavitelný práh SQUELCH
•	Symetrický audio výstup XLR nebo TRS s nastavitelnou výstupní úrovní 
•	Napájení: 220 V / 50 Hz (povolen síťový adaptér)
•	Přizpůsobení pro montáž do racku včetně čelní montáže anténního systému
•	Intuitivní ovládání všech funkcí

 3.1.6 Mikrofonní sada pro stolní aplikace
(ozvučení schůzí, konferencí, besed apod.)
Obecné požadavky
•	4 ks kapacitních mikrofonů s husím krkem pro stolní využití (stejné modely)
•	součástí dodávky jsou 4 stabilní stolní stativy
•	dobrá odolnost proti zpětné vazbě (minimální snímání zvuků ze zadních směrů)
•	směrová charakteristika: široká kardioida (umožňuje snímat větší počet řečníků společným mikrofonem)
•	robustní kapsle - pokud bude řešena modulárně, musí mít velmi kvalitní, zlacené kontakty
•	účinná, minimálně dvojnásobná ochrana proti tlakovým nárazům (explozivní zvuky)
•	dodání ochranných pop-filtrů z akustické pěny
•	nízký šum a minimální zkreslení
•	vysoká ochrana proti interferencím (mobilní telefony apod.)

Specifické požadavky na mikrofonní kapsle
•	frekvenční charakteristika 70 Hz - 20 kHz (optimalizovaná pro mluvené slovo)
•	Citlivost: minimálně 5 mV/Pa
•	Šumový ekvivalent: lepší než 30 dB-A (upřednostňuje se lepší než 25 dB-A)
•	Užitečný snímací úhel: minimálně 110 stupňů

Specifické požadavky na stolní stativy
•	robustní a stabilní provedení
•	umožňuje montáž mikrofonních kapslí prostřednictvím husích krků (jsou součástí dodávky)
•	odolnost proti otřesům
•	tlačítko pro vypnutí a zapnutí mikrofonu - indikace LED

3.1.7 Hlavové mikrofony
Pro protagonisty většiny prezentací, hereckých či muzikálových vystoupení či konferenčních záležitostí je nejvýhodnější variantou snímání hlavový mikrofon s vysílačkou. Mezi nesporné výhody patří volné ruce, neomezený pohyb, vynikající srozumitelnost, vysoký zisk, dobrá odolnost proti zpětné vazbě, prakticky nulové snímání okolních hluků, skrytá a nenápadná montáž. 
•	požadujeme 5 ks kvalitních, bezdrátových setů v pásmu UHF pro mluvené slovo, které  budou sloužit i pro mobilní sestavu CCV (možnost pevného propojení  jednoho hlavového mikrofonu v sálku HO CCV)
•	set tvoří přijímač, bodypack vysílač (na opasek či do kapsy) a náhlavní mikrofon
•	minimální frekvenční rozsah 50 Hz – 15 kHz, minimální doba provozu bez dobíjení je 8 hodin
•	zajištění pohotového dobití baterií vysílačky (dobíjecí kontakty)
•	Nenápadná montáž hlavového mikrofonu (barva maskující obličej) robustní a ergonomické provedení
•	Minimální vysokofrekvenční výkon 8 mW, možnost přepnutí na vyšší vysílací výkon v případě problémů s kvalitou přenosu
•	Přepínání úrovňového přizpůsobení
•	Tlačítko MUTE s programovatelnou deaktivací
•	Ochrana proti nechtěnému vypnutí
•	Přehledné varování při docházejících bateriích na vysílačce i na přijímači
•	Indikace provozu
•	Maximální hmotnost vysílačky 100 g (bez baterií)
•	Maximální rozměry vysílačky 100 x 65 x 30 mm (bez antény)
•	Ostatní parametry VF přenosu (přijímač) jsou stejné jako pro ruční bezdrátový set (pódiový mikrofon - viz výše)

3.1.8 Akustická úprava pódia víceúčelového sálu
V současném stavu je pódium vybaveno pouze těžkým závěsem, za ním jsou pevné stěny. Toto řešení přináší velmi dobrou pohltivost na vysokých frekvencích, zatímco v pásmu nižších středů a basovém spektru je tomu přesně naopak. Pro mluvené slovo je toto řešení celkem akceptovatelné, při hudebních produkcích ale dochází k tomu, že se interpreti v hluchém prostoru pódia cítí nepřirozeně, mají mezi sebou špatné komunikační vazby a stěžují si na nepřirozený zvuk svých nástrojů a hlasů. Tento trend zvuku se projevuje i bez ozvučování  akcí (např. vystoupení žáků klasických oborů na ZUŠ).
Doplnění a instalaci akustických panelů zajistí dle svých možností zadavatel v následujícím období.
Při zatažených závěsech (besedy, schůze, ozvučené koncerty, divadelní představení) by mělo pak tedy pódium fungovat jako širokopásmově zatlumený prostor bez rezonujících hlubokých frekvencí. 
Po otevření textilních závěsů (vystoupení sólistů, komorních těles apod.) se podstatně zlepší akustické vnímání prostoru pódia interprety a to zejména při neozvučovaných akcích. 
3.2 Technická specifikace pro mobilní ozvučovací set
3.2.1 Mixážní pult
Požadované funkční parametry:
•	Provedení: analogový model s kvalitními fadery (minimálně 100 mm dráha)
•	Počet monofonních vstupních kanálů (mic/line): 24
•	Fantomové napájení 48 V na všech vstupech - individuální aktivace
•	Minimální zisk na mikrofonních vstupech: 40 dB
•	Minimální počet stereofonních vstupních kanálů: 2
•	Minimální počet stereoskupin (Groups): 4
•	Symetrické výstupy ze skupin - XLR nebo TRS
•	Hlavní kanál (Master): 1 stereofonní  ( + 1 monofonní), vše s výstupy XLR
•	Vstupní porty: symetrické - XLR pro mikrofony, TRS pro linky
•	Přímé výstupy (direct outs) na všech vstupních kanálech - symetrické provedení TRS nebo XLR přepínatelné na pozici PRE EQ (výstup za regulací zisku neovlivněný dalším nastavením ovl. prvků na kanále)
•	Inzerty na všech monofonních vstupních kanálech, na všech skupinách a na hlavních výstupech
•	Minimální počet pomocných cest (AUX SEND) na vstupních kanálech: minimálně 2 x PRE a 2 x POST nebo přepínatelná konfigurace (PRE/POST). Výstupy z pomocných cest jsou symetrické (TRS)
•	Minimální počet kanálů pro návrat signálu z efektových procesorů (RETURN): 2 x stereo (TRS)
•	Ekvalizace na monofonních vstupních kanálech - 4-pásmová s přeladitelnou frekvencí na středech
•	Ekvalizace na skupinách: alespoň 2-pásmová
•	Ekvalizace na hlavních kanálech: není podmínkou
•	Tlačítka MUTE (ON) a SOLO na všech vstupních kanálech
•	Funkce LO-CUT, PAD a přefázování: na všech monofonních vstupních kanálech
•	Signálová indikace není přesně specifikována, předpokládá se minimálně kontrola špiček na vstupech (PEAK), indikace aktivity všech klíčových funkcí (led diody) a vícesegmentové indikátory na hlavních výstupech (ručičkové VU metry nejsou vyžadovány)
•	Komunikační systém s pódiem (talkback): ano
•	Výstupy pro záznam: symetrické i nesymetrické (RCA)
•	Výstup na sluchátka: minimálně 1x, dostatečný výkon pro kontrolu v koncertních podmínkách
•	Rozměry a váha: nejsou limitovány, ale menší rozměry a nižší váha se v rámci mobilního provedení upřednostňuje
•	Napájení: 220 V/50 HZ - integrovaný napájecí zdroj

Požadované technické parametry:
Výpis specifických parametrů jako jsou údaje o interferencích, přeslechy mezi kanály, frekvenční rozsah, zkreslení apod. zde nejsou blíže specifikovány, protože v současné době jsou informace tohoto typu poněkud zavádějící  pro příklad požadujeme: rovná frekvenční charakteristika v pásmu 20 Hz - 20 kHz, odstupy a přeslechy kolem 90 dB, zkreslení řádově v tisícinách procenta, ale doufáme, že toto je již při současných technologiích naprostou samozřejmostí.
Zajímají nás především zvukové vlastnosti, t.j. parametry preampů, charakter zvuku ekvalizérů, odolnost proti přebuzení apod. Kromě technických parametrů tedy pokládáme za důležité také informace získané na základě zvukových testů.

3.2.2 Mikrofony pro ozvučování hudebních produkcí

Dynamické mikrofony pro zpěváky nebo konferenciéry
•	Počet kusů: 6 + 2 (6 stejných modelů, 2 alternativní)
•	Směrová charakteristika: kardioida nebo superkardioida
•	Upřednostňují se rozšířené pódiové modely s vynikající pověstí mezi zpěváky a zvukaři
•	Ochrana proti tlakovým nárazům: sférický pop filtr s vysokou účinností
•	Dobrá prezence, mírné zvýraznění frekvencí v oblasti vyšších středů
•	Pneumatický závěs kapsle (minimální manipulační hluk)
•	Vypínač u 2 modelů ano (s možností zablokování funkce)
•	Robustní provedení
•	Příslušenství: kabely XLR délka cca 8 m, držáky a stabilní pódiové stojany
•	Citlivost: minimálně  - 56 dBV/Pa (1 kHz)
•	Provedení: kovový korpus, připojení XLR

Mikrofony pro snímání akustických nástrojů
•	Dynamické modely 4 ks (akustické nebo elektrofonické nástroje)

Mikrofonní souprava pro snímání bicích nástrojů
•	Souprava pro snímání velkého bubnu, malého bubnu, 3-4 x kotle, LR overhead
•	Klipsny pro montáž na ráfek bubnu 
•	Speciální nízký mikrofonní stojan pro velký buben
•	2 ks stabilních stojanů pro overheady (vyšší provedení)
•	Příslušné mikrofonní kabely XLR

Kapacitní modely pro pódiové využití 
•	2 ks kondenzátorových nebo elektretových modelů pro pódiové aplikace (sbory, akustické nástroje)
•	příslušenství, t.j. 2 delší mikrofonní kabely XLR (cca 15 m), vyšší mikrofonní stojany

DI boxy 
•	2 ks pro přímé propojení nástrojů na pódiu včetně kvalitních TS kabelů (jack-jack)

3.2.3  Hlavní reprosoustavy se subwooferem (PA)
Předepsané parametry pro hlavní reproboxy:
•	Systém: aktivní 
•	Dělení pásem: aktivní výhybka, bi-amping
•	Dělící frekvence crossoveru: 1500 - 2200 Hz
•	Osazení výkon. zesilovači: preferuje se třída D
•	Min. doporučený RMS výkon: 800 W pro LF, 400 W pro RF
•	Digitální řídící procesor: je požadován
•	Minimální dosažitelný SPL: 130 dB
•	Osazení drivery: 1 x 12 " LF driver, 1 x 2“ HF driver
•	Doporučené vyzařovací úhly: 90° horizontálně, 60° vertikálně
•	Minimální frekvenční rozsah (v pásmu - 3 dB): 65 Hz - 16 kHz
•	Linkové vstupy a výstupy: XLR symetrické
•	Mikrofonní vstup: je požadován (pro jednoduchý systém ozvučení není třeba zapojovat mixážní pult)
•	Maximální hmotnost: 24 kg
•	Maximální rozměry: šířka: 400 mm, výška 650 mm, hloubka 380 mm
•	Dodání včetně robustního stojanu (samostatné využití) a distanční tyče (montáž se subwooferem)
Předepsané parametry pro subwoofery
•	Systém: aktivní
•	Frekvenční rozsah (- 10 dB) minimálně od 46 Hz
•	Osazení výkonovým zesilovačem: požadována třída D
•	Minimální doporučený RMS výkon: 500 W
•	Digitální řídící procesor: je požadován
•	Minimální dosažitelný SPL: 130 dB
•	Linkové vstupy: XLR symetrické, průchozí pro připojení satelitů (THRU)
•	Přepínač polarity: ano
•	Volitelná dělící frekvence
•	Maximální hmotnost:  40 kg
•	Maximální rozměry: šířka 560 mm, výška 650 mm, hloubka 650 mm
•	Transportní systém (kolečka)

3.2.4 Pódiové monitory (odposlech)
Předepsané parametry pro odposlechové monitory:
•	Systém: aktivní 
•	Dělení pásem: aktivní výhybka, bi-amping
•	Dělící frekvence crossoveru: 1500 - 3500 Hz
•	Osazení výkon. zesilovači: požadována třída D
•	Min. doporučený RMS výkon: 200 W pro LF, 50 W pro RF
•	Minimální dosažitelný SPL: 120 dB
•	Osazení drivery: 1 x 12 " LF driver, 1 x 1“ nebo  2“ HF driver
•	Minimální frekvenční rozsah (v pásmu - 10 dB): 70 Hz - 18 kHz
•	Linkové vstupy (výstupy): XLR symetrické

3.2.5 Signálové a efektové procesory
•	Efektový procesor (dvoucestný nebo 2 samostatné modely) - efekty typu reverb, delay, chorus apod.
•	Kompresor dynamiky s propojením do inzertů (standardní 4 kanálový model)
•	Grafický ekvalizér na výstup z mixážního pultu pro přizpůsobení frekvenčního průběhu v závislosti na vlastnostech ozvučovaného prostoru (může být i kombinace frekv. analyzér - ekvalizér)
3.2.6 Ostatní příslušenství
•	Dostatečný počet mikrofonních a linkových kabelů (i s rezervou)
•	Přenosný vícežílový modulační kabel - multicore (24 + 8) cca 25m
•	Kufřík pro úspornou variantu mobilního ozvučení s miniaturním 4-kanálovým mixerem - parametry mixeru: analogový model, nízké zkreslení a šum, 4 monofonní vstupy s třípásmovým ekvalizérem, lo-cut filter, 2-4 stereo vstupy (bez EQ), 1 - 2 stereofonní výstupy, fantomové napájení mikrofonních vstupů. V kufříku bude k dispozici prostor alespoň na dva přijímače bezdrátových modelů, na propojovací modulační kabely případně pro další drobné příslušenství
•	Modulační kabely do reprosoustav
•	Síťové rozvody a prodlužovací kabely

3.3 Technická specifikace pro ozvučení studia HO CCV
3.3.1 Aktivní studiové monitory se subwooferem
•	Osazení hlavního stereopáru: 8" + 1"
•	Vstupy: XLR, TRS
•	Max. rozměry reproboxů hlavního stereopáru: výška 500 mm, šířka 260 mm
•	Instalace na speciálních, stojanech s plovoucím uložením - robustní a spolehlivé ukotvení ke stěně
•	Doporučený maximální SPL soustavy nejméně 112dB
•	Subwoofer: výkon minimálně 150 W, 10" nebo 12" reproduktor
•	Minimální frekvenční rozsah celého systému je 30 Hz až 22 kHz
Umístění: Subwoofer kdekoli na vhodné pozici, ak. studiové monitory zhruba ve třetině sálu nad hlavami sedících posluchačů.
3.3.2 Mixážní pult (AUDIO)
Mixážní pult ve studiu HO je určen pro trvalé propojení následujících signálových zdrojů do studiových monitorů:
•	1 - 2 hlavové mikrofony (fantom 48V na vstupu pro případ přímého propojení mikrofonu bez vysílače)
•	Gramofon ION CP2CD (je vybaven aktivní elektronikou)
•	Keyboard (el. klávesový nástroj - výstupy jack LR)
•	Profesionální USB zvuková karta k PC, stejný model jako pro laptop ve víceúčelovém sále
•	DVD Recorder PANASONIC DMR EX773 2 ks
•	DVD Player PANASONIC LG 6HD
•	Audiovýstup z televizoru Sharp (ze satelitního přijímače)
•	Dataprojektor- BenQ DLP W1200 Full HD - spolupracuje s PC
•	Rezerva pro další externí přístroje -  cca 2 stereo vstupy
Pult musí disponovat výstupy pro záznam do DVD rekordérů, případně dalších záznamových systémů. Jednotlivé prvky systému budou umístěny ve společné rackové skříni (s přijímači bezdrátových mikrofonních systémů, DVD přehrávači a rekordéry či dalšími prvky celého AV systému).
3.3.3 Mixážní jednotka pro AV systémy
Není požadována.
3.3.4 Hlavový mikrofonní set
Pro mluvené slovo bude využíván hlavový set z víceúčelového sálu CCV. Parametry viz 3.1.7
3.3.5 Externí zvuková karta USB
•	PC ve studiu HO CCV bude přes rozhraní USB spolupracovat s externím dvoukanálovým 24-bitovým AD/DA převodníkem (2 x in, 2 x out). Součástí tohoto HW bude některá z aplikací pro záznam zvuku, která se běžně dodává společně s tímto typem HW (Cubase, Pro Tools, Studio One apod.). Vzorkovací frekvence plně vyhovuje 44,1 nebo 48 kHz.
4. Speciální požadavky pro dodávku a instalaci ozvučení
Pokud není uvedeno jinak, je veškerý materiál, zařízení a potřebná práce součástí dodávky.
Komponenty pro plošné ozvučení víceúčelového sálu a HO CCV budou v provedení pevné instalace. Přístroje budou namontovány v racku, reprosoustavy na konzolích s možností přesného nasměrování. Skrytá vedení modulačních i síťových kabelů – kabelové lišty.
Všechny prvky systému a jejich propojení musí mít předepsanou odolnost proti interferencím (brumy, zemní smyčky, mobilní telefony, lupance způsobené spínáním el. spotřebičů apod.)  - symetrická modulační vedení.
Pro pevnou instalaci i mobilní systém je důraz kladen především na spolehlivost systému (značkové díly, zlacené kontakty, kvalitní konektory).
Přístroje pro záznam a další důležité prvky systému (data) musí mít zálohu proti výpadku napájení .
Audio systém pro mobilní ozvučení musí být volně rozšiřitelný. Po vítězném uchazeči budeme požadovat jeho praktické předvedení ve víceúčelovém sále CCV včetně všech požadovaných mikrofonů a doplňkového vybavení.
Jednoduché ovládání všech prvků systému. Zaškolení laických i profesionálních uživatelů. Návody k obsluze včetně řešení nejčastějších provozních chyb. Dodání schémat zapojení. Revize.
Oživení a defaultní nastavení systému – protokol o nastavení, licenční čísla , hesla.
Na všechna dodaná zařízení požadujeme minimální záruku dva roky. 
V případě poruchy zařízení možnost zápůjčky náhradního modelu.